|  |
| --- |
|  |

**MÁY ĐIỆN TIM CP150**

**Model: CP150**

**Hãng sản xuất: Welch Allyn**

**Xuất xứ: Mỹ**

|  |  |
| --- | --- |
| **I** | **THÔNG TIN CHUNG** |
|  | Kích thước: 380,9 mm (15 inch) x 358,1 mm (14,1 inch) x 136,2 mm (5,4 inch)Khối lượng: 5,3 kg Loại bàn phím: Lớp phủ polyesterMàn hình màu cảm ứng TFT 18cmPhân loại thiết bị : Lớp 1, kiểu CF chống máy khử rung tim |
| **II** | **CUNG CẤP BAO GỒM** |
|  | * Máy điện tim CP 150
* Điện cực chi
* Điện cực giác hút
* Dây điện cực bệnh nhân
* Bộ điện cực ngực
* Giấy ghi điện tim
* Dây nguồn
 |
| **III** | **THÔNG SỐ KỸ THUẬT** |
|  | Giấy in nhiệt: Gấp chữ Z 21 cm (8,25 inch) x 28 cm (11 inch) x 200Tốc độ in: 10, 25 hoặc 50mĐịnh dạng báo cáo: Chuẩn hoặc CabreraThuật toán: MEANSĐịnh dạng báo cáo: Tự động: 3x4-2.5s @ 25 mm, 3x4-2.5s @ 50 mm, 3x4+1R-2.5s @ 25 mm3x4+3R-2.5s @ 25 mm, 3x4-5.0s @ 25 mm, 3x4-5.0s @ 50 mm6x2-5.0s @ 25 mm, 6x2-5.0s @ 50 mm,12x1-10.0s @ 25 mmChu kì trung bình: 3x4+3R @ 25 mm, 3x4+3R @ 50 mm, 6x2+1R @ 25 mm, 6x2+1R @ 50 mm, không inBộ nhớ: 100 ECGDải tần số: 0,3 – 150 HzTỷ lệ lấy mẫu: 8000 mẫu/giây/kênh để thu thập dữ liệu 500/1000 mẫu/giây/kênh để phân tích và lưu trữ dữ liệu ECG người lớn/trẻ |