|  |
| --- |
|  |

**MÁY ĐIỆN TIM CP150**

**Model: CP150**

**Hãng sản xuất: Welch Allyn**

**Xuất xứ: Mỹ**

|  |  |
| --- | --- |
| **I** | **THÔNG TIN CHUNG** |
|  | Kích thước: 380,9 mm (15 inch) x 358,1 mm (14,1 inch) x 136,2 mm (5,4 inch)  Khối lượng: 5,3 kg  Loại bàn phím: Lớp phủ polyester  Màn hình màu cảm ứng TFT 18cm  Phân loại thiết bị : Lớp 1, kiểu CF chống máy khử rung tim |
| **II** | **CUNG CẤP BAO GỒM** |
|  | * Máy điện tim CP 150 * Điện cực chi * Điện cực giác hút * Dây điện cực bệnh nhân * Bộ điện cực ngực * Giấy ghi điện tim * Dây nguồn |
| **III** | **THÔNG SỐ KỸ THUẬT** |
|  | Giấy in nhiệt: Gấp chữ Z 21 cm (8,25 inch) x 28 cm (11 inch) x 200  Tốc độ in: 10, 25 hoặc 50m  Định dạng báo cáo: Chuẩn hoặc Cabrera  Thuật toán: MEANS  Định dạng báo cáo:  Tự động: 3x4-2.5s @ 25 mm, 3x4-2.5s @ 50 mm, 3x4+1R-2.5s @ 25 mm  3x4+3R-2.5s @ 25 mm, 3x4-5.0s @ 25 mm, 3x4-5.0s @ 50 mm  6x2-5.0s @ 25 mm, 6x2-5.0s @ 50 mm,12x1-10.0s @ 25 mm  Chu kì trung bình: 3x4+3R @ 25 mm, 3x4+3R @ 50 mm, 6x2+1R @ 25 mm, 6x2+1R @ 50 mm, không in  Bộ nhớ: 100 ECG  Dải tần số: 0,3 – 150 Hz  Tỷ lệ lấy mẫu: 8000 mẫu/giây/kênh để thu thập dữ liệu  500/1000 mẫu/giây/kênh để phân tích và lưu trữ dữ liệu ECG người lớn/trẻ |